#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [VersMon]3[end]
  [Datum]07.03.2018[end]
  [Uhrzeit]10:42[end]
  [ProgSystem]SOFTTECH GmbH / GAEB Toolbox V3.2 G90 R20160421[end]
  [ProgName]AVANTI pro 2017[end]
  [Zertifikat]J[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
  [_GAEBXML]1[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]THEATER-[end]
  [Bez]Landestheater Rudolstadt[end]
  [Beschreib]Sanierung Hochwasserschäden-präventiver Hochwasserschutz[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
  [_GAEBXML_UPFracDig]2[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Art]1[end]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
   [ErDatum]03.04.2018[end]
   [ErUhrzeit]10:30[end]
   [ZusEnde]23.04.2018[end]
   [AbgabeOrt]Büro Verwaltungsdirektor Haus Boucher/1.OG[end]
   [AusfBeginn]21.05.2018[end]
   [AusfEnde]17.08.2018[end]
   [GwlDauer]60[end]
   [GwlEinheit]Monate[end]
   [AusfProz]5,00[end]
   [GwlProz]3,00[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[AG]
   #begin[Adresse]
    [Name1]________________________________________[end]
    [Strasse]Am Anger 1[end]
    [PLZ]07407[end]
    [Ort]Rudolstadt[end]
    [LandBez]Deutschland[end]
    [Telefon]03672-4500[end]
    [Fax]03672-4502921[end]
    [Email]verwaltungsdirektor@theater-rudolstadt.com[end]
   #end[Adresse]
  #end[AG]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]01-36[end]
    [Bez]Gebäude- und Grundstücksentwässerung[end]
    [Datum]07.03.2018[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
     [Format]A[end]
     [_GAEBXML_Alignment]left[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
     [Format]A[end]
     [_GAEBXML_Alignment]left[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]4[end]
     [Format]A[end]
     [_GAEBXML_Alignment]left[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Index[end]
     [Bez]Index[end]
     [Laenge]1[end]
     [Format]A[end]
     [_GAEBXML_Alignment]left[end]
    #end[LVGlied]
    [AnzEPAnteile]0[end]
    [BezZeit]Minuten[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]01[end]
    [Bez]Abbrucharbeiten[end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Die Abbrucharbeiten im Bereich der Au\'dfenanlagen werden in 3 Bauabschnitten ausgef\'fchrt:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1. Bauabschnitt: Bereich Theatervorplatz - geplante Ausf\'fchrung 2018\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2. Bauabschnitt: Bereich Vorplatz u. Zuwegung Schminkkasten - geplante Ausf\'fchrung \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0                            Anfang 2019\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3. Bauabschnitt: Gehwege - geplante Ausf\'fchrung 2019\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Vorbemerkungen\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0101[end]
     [Bez]Vorbereitungsarbeiten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]01010001[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]597[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schutz des Wurzelbereiches von Bestandsb\'e4umen vor \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Drucksch\'e4den, bei \'dcberfahrten und Auflasten.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcberdeckung aus Natursand 0/2, Dicke 25 cm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Auflegen von untereinander fest verbundenen Bohlen, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dicke 40 mm.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Wurzelschutz, B\'e4ume v. Drucksch\'e4den, Natursand 0/2,Bohlendicke 40 mm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01010002[end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]597[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stammschutz durch Ummantelung herstellen und nach \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abschluss des Vorhabens abbauen und entsorgen;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung: Bohlen/Bretter einschl. Polsterung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 H\'f6he: bis 2,0 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stammumfang: von 1,25 bis 2,20 m\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baumschutz, Stammummantelung\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0102[end]
     [Bez]Rodungen und Abbrüche in Außenanlagen[end]
     #begin[Position]
      [OZ]01020003[end]
      [Menge]11,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baum, Stammdurchmesser 6 bis 20 cm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kronenbreite \'fcber 400 bis 600 cm, H\'f6he \'fcber 300 bis \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1000 cm, Geh\'f6lzart Laubbaum (Eiben, Eschen, Wei\'dfdorn, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 kl, Ahorn)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 f\'e4llen und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Wurzelstock roden\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baumf\'e4llung Gro\'dfgeh\'f6lz Stamm bis 20 cm, einschl- Wurzelstock\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020004[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baum, Stammdurchmesser > 20 bis 50 cm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kronenbreite \'fcber 600 bis 900 cm, H\'f6he \'fcber 900 bis \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1800 cm, Geh\'f6lzart Laubbaum (Akazie(?), Ahorn, Linde)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 f\'e4llen und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Wurzelstock roden\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baumf\'e4llung Gro\'dfgeh\'f6lz Stamm >20 bis 50cm, einschl. Wurzelstock  \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020005[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baum, Stammdurchmesser > 50 bis 70 cm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kronenbreite \'fcber 500 bis 1400 cm, H\'f6he \'fcber 700 bis \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1000 cm, Geh\'f6lzart Laubbaum (Linde, Ahorn)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 f\'e4llen und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Wurzelstock roden\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baumf\'e4llung Gro\'dfgeh\'f6lz Stamm >50 bis 70cm, einschl. Wurzelstock\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020006[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wurzelstock (eines bereits gef\'e4llten Baumes) roden, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser der Schnittfl\'e4che \'fcber 50 bis 90 cm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 beim Roden ist Sprengen verboten, Ausf\'fchrung in \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Teilfl\'e4chen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abtragfl\'e4che geneigt, R\'e4umgut laden und entsorgen\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Wurzelstock roden, Durchmesser der Schnittfl\'e4che \'fcber 50-90 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020007[end]
      [Menge]35,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hecken in Freianlagen Breite 60 bis 140 cm, H\'f6he 150 bis 210 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 cm entfernen, Geh\'f6lzabfall entsorgen;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Hecken roden\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020008[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Strauchbewuchs in Freianlagen, H\'f6he 200 bis ca. 300 cm \plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Wurzelwerk entfernen, Geh\'f6lzabfall entsorgen;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Str\'e4ucher entfernen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020009[end]
      [Menge]380,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bewuchs in Freianlagen mit kleinen Stauden, Bodendeckern, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Pflanzen u.dgl. entfernen, Pflanzen- und Geh\'f6lzabfall \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Bewuchs in Pflanzfl\'e4chen entfernen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020010[end]
      [Menge]148,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Kleinfl\'e4chen aus unbewehrtem Beton, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse bis C25/30\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchdicke: bis ca. 15  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Beton, D 15 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020011[end]
      [Menge]115,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus bitumenhaltigen Asphalt, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Asphaltbitumengemisch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchdicke: bis ca. 14  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zuordnungskriterium Entsorgung: RuVA-StB \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verwertungsklasse A\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Asphaltgemisch,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestgte Fl\'e4che abbrechen, Asphalt, D 14 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020012[end]
      [Menge]1603,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus H-Betonverbundpflaster \plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: H - Betonverbundpflaster ca. 8 cm stark, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 15  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, H-Betonverbundpflaster, D 8 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020013[end]
      [Menge]310,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rechteck-Betonverbundpflaster einschl. Bettungsschicht, als \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: H - Betonverbundpflaster ca. 8 cm stark, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 13  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Rechteckbetonverbundpflaster, D 8 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020014[end]
      [Menge]331,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Feinsplitt- / Sandgemisch, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Feinsplitt-/ Sandgemisch ca. 15 cm stark, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),  \plain\f0\fs20\sb0\sa0 170506 Baggergut\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Gehwege\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Feinsplitt - / Sandgemisch\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020015[end]
      [Menge]159,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Natursteinpflaster einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, Teilfl\'e4chen Streifen ca. 60 cm \plain\f0\fs20\sb0\sa0 breit\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Natursteinpflaster Granit 10 x 10 x 10 cm, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 15  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), , \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Granitpflaster, D 10 cm Streifen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020016[end]
      [Menge]293,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Natursteinkleinpflaster \plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Natursteinkleinpflaster Granit 5 x 5 x 5 cm, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 10  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), , \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Gehweg Anton-Sommer-Stra\'dfe\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Granitkleinpflaster, D 5 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020017[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus poygonalen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schieferplatten einschl. Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Schieferplatten polygonal, 3 bis 5 cm stark \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 10  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), , \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: an Nordseite "M" \par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, polyg. Schieferplatten, D bis 5 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020018[end]
      [Menge]127,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Betonplatten 1,20 x 1,20 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 m einschl. Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Betonplatten ca. 5 cm stark, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 10  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort:Theaterplatz vor "F"\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Betonplatten 1,20 m x 1,20 m\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020019[end]
      [Menge]51,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Betonplatten 30 x 30 cm \plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Bettungsschicht, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Betonplatten ca. 3 cm stark, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Brechsand-Splitt-Gemisch ca. 5 cm stark\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 8  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Westseite gro\'dfes. Theater zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Albert-Lindner-Str., vor Gastst\'e4tte\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Betonplatten 30 cm x 30 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020020[end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Fertigteiltreppenstufen aus Beton, einschl. Bettung \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aus Beton Dicke ca. 15 cm, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse bis C25/30\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stufendicke:  ca. 20 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stufenbreite: 30 bis 45 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Befestigte Fl\'e4che abbrechen, Betontreppenstufen, D 20 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020021[end]
      [Menge]382,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Rasenborde einschl. M\'f6rtelbett und R\'fcckenst\'fctze, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessung: ca. 100x20x4 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rasenborde abbrechen, Beton 4 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020022[end]
      [Menge]88,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Rasenborde einschl. M\'f6rtelbett und R\'fcckenst\'fctze, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessung: ca. 100x25x5, 100x30x6 und 100x30x8 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Begrenzung zu Gehwegen Lindner-Str. und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Saaldamm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rasenborde abbrechen, Beton 5 bis 8 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020023[end]
      [Menge]48,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Rasenborde einschl. M\'f6rtelbett und R\'fcckenst\'fctze, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessung: ca. 100x30x10 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rasenborde abbrechen, Beton 10 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020024[end]
      [Menge]98,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Rasenborde einschl. M\'f6rtelbett und R\'fcckenst\'fctze, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Kalkstein\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessung: ca. 100x30x6 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rasenborde abbrechen, Kalkstein 6 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020025[end]
      [Menge]56,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Rasenborde einschl. M\'f6rtelbett und R\'fcckenst\'fctze, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Waschbeton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessung: ca. 100x30x13 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz (Beet- und Baumeinfassungen)\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Beeteinfassung abbrechen, Waschbeton 13 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020026[end]
      [Menge]68,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einfriedungsmauer bestehend aus\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, z. T. verputzt bzw. tlw. mit Platten versehen, obere \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abdeckung aus Betonplatte Dicke 4 bis 5 cm \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 H\'f6he Mauer: ca. 0,15 bis 0,70 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchdicke: Mauerwerk bis 25 bis 30 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 sowie\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Streifenfundamente aus Normalbeton, Tiefe 50 cm \plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Beeteinfassungen und Mauern bis 15 cm hoch) bzw. 80 cm \plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Mauern 25 bis 70 cm hoch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0  \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung im Freien,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, Begrenzung Ger\'e4tegesamtgewicht \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 durch zul\'e4ssige Belastung Zufahrtsstra\'dfe;\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Bereich Schillerdenkmal, um "F" 3-seitig; \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0 Beeteinfassungen Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Betonst\'fctzmauern abbrechen, Breite 25 bis 30 cm, H\'f6he 15 bis 70 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020027[end]
      [Menge]0,080[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von 5 kleineren Einzelfundamenten \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aus unbewehrtem Beton, Teilabbruchma\'dfnahme;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse bis C25/30\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchbreite: 15 bis 80 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchtiefe: bis ca. 0,40 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung au\'dferhalb des Bauwerks,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Hand/mit handgef\'fchrten Kleinger\'e4ten,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Erschwernis \plain\f0\fs20\sb0\sa0 durch horizontale und vertikale F\'f6rderwege von der Abbruch- \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 stelle zur zum Ladeplatz ber\'fccksichtigen;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zuordnung Z 0 (uneingeschr\'e4nkter Einbau), Abfallschl\'fcssel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung):\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Zufahrten Parkplatz u. Saaldamm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kleinere Einzelfundamente abbrechen, Beton \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020028[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch Kellerlichtschacht aus Beton einschl. Gitterrost- \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abdeckung;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessungen: ca. 1,60 x 1,20 x 2,00 m (BxTxH) und 1,00 x \plain\f0\fs20\sb0\sa0 1,10 x 1,6 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dicke ca. 0,25\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch mit Ger\'e4t oder von Hand/mit handgef\'fchrten \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kleinger\'e4ten, Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Untergrundbesch\'e4digung,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: S\'fcdseite gr. Theater, Nordseite Schminkkasten\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kellerlichtschacht abbrechen, Beton\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020029[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3190[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]084[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch Kellerlichtschacht aus Kunststoff einschl. Gitterrost- \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abdeckung;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abmessungen: ca. 1,60 x 1,40 x 2,,20 m (BxTxH)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch mit Ger\'e4t oder von Hand/mit handgef\'fchrten \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kleinger\'e4ten, Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Untergrundbesch\'e4digung,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kunststoff, Metalle\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung: Westseite gr. Theater\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kellerlichtschacht abbrechen, Kunststoff\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020030[end]
      [Menge]39,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch einer Entw\'e4sserungsrinne aus Stahl, als \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Entw\'e4sserungsrinne abbrechen, Stahl, B 18 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020031[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kontrollschacht aus unbewehrtem Beton bis ca. 0,80 m tief \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abbrechen und entsorgen, restlichen verbleibenden Schachtteil \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit verdichtungsf\'e4higem Material verf\'fcllen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Schachtdeckel Gusseisen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser Schachtdeckel ca. 70 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kontrollschacht abbrechen, Beton, rund \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020032[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kontrollschacht aus unbewehrtem Beton bis ca. 0,80 m tief \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abbrechen und entsorgen, restlichen verbleibenden Schachtteil \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit verdichtungsf\'e4higem Material verf\'fcllen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Schachtdeckel Gusseisen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 L\'e4nge x Breite: \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 120x90cm,100x60cm, 60x60cm, 180x120cm, 2 St.80x80cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 90x70cm,100x100cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kontrollschacht abbrechen, Beton, rechteckig \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020033[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gully aus Stahl, rechteckig oder rund bis ca. 0,80 m tief \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abbrechen und entsorgen, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material:  Gusseisen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Breite x Tiefe: 55 x 45 bzw. 45 x 45 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser Schachtdeckel ca. 40 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Gully abbrechen, Stahl, rund und rechteckig \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020034[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Abfallk\'fcbel aus unbewehrtem Beton einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse bis C25/30\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1: ca. 24 kN/m3,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: 55 x 55 cm (6-eckig)9, ca.60 cm hoch,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: vor Gastst\'e4tte\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abfallk\'fcbel abbrechen, Beton\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020035[end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbau von Abfallk\'fcbel aus Leichtmetall (Stahl, Alu) und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 seitliche Lagerung; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton abbrechen und entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Aluminium, Stahlblech, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: Durchmesser ca 35 cm, H\'f6he ca. 90 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton: aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbergabe der seitlich gelagerten Abfallk\'fcbel an den Bauherrn\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abfallk\'fcbel abbauen und lagern, Stahl\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020036[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Lichtmasten aus bewehrtem Beton, als \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Komplettabbruch; einschl. Betonfundament ca. 50 x 50 x 100 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse bis C25/30, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Betonstahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 H\'f6he ca. 4,50 m, konisch verlaufend \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser am Fu\'dfpunkt ca. 26 cm, oben ca. 12 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Lichtmasten abbrechen, Beton, H 4,5 m\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020037[end]
      [Menge]7,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von Lichtmasten aus Stahlrohr, als Komplettabbruch; \plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Betonfundament ca. 40 x 40 x 100 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Stahlrohr Durchmesser 6 cm, Fu\'dfteil Stahlrohr \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser 16 cm mit Beton verf\'fcllt\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 H\'f6he ca. 4,0 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Lichtmasten abbrechen, Stahl / Beton, H 4,0 m\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020038[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 B\'e4nke aus massivem Holz mit Unterkonstruktion aus Beton \plain\f0\fs20\sb0\sa0 bzw. Stahl abbrechen und entsorgen, einschl. Punktfundamente \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aus Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bank 1: Breite x Tiiefe x H\'f6he: 2,0 x 0,7 x 1,0 m \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0              (Holzplanken auf 2 Betonst\'fctzen)  \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bank 2: Breite x Tiiefe x H\'f6he: 2,0 x 2,0 x 0,5 m (8-eckig),\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0              (Holzplanken auf Stahlst\'fctzen)  \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Holz, Beton, Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung):\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Holz, Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Bank abbrechen, Holz\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020039[end]
      [Menge]33,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch einer Wasserspielanlage aus bewehrtem / \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unbewehrtem Beton und Stahlteilen, als Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Umfassung und Treppenanlagen aus \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Bodenplatte aus Beton und Bewehrungsstahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wasserspielanlage bestehend aus  5 Stahlteilen H\'f6he 1,0 bis \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2,0 m und; schwenkbaren Stahlblechplatten ca. 5 m2\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0{\pict\jpegblip\picw394\pich287\picwgoal5670\pichgoal4125 [encoded data, 82296 characters]}\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Das Bauteil ist vor Ausf\'fchrung zu besichtigen. \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen uns Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aufma\'df und Abrechnung nach m3 Betonabbruch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Wasserspielanlage abbrechen, Beton / Stahl\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020040[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch eines Versorgungsschachtes aus Ziegelmauerwerk,  \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch; bis ca. 80 cm tief unter OK Gel\'e4nde \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abbrechen und entsorgen, den restlichen Schachtteil mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 verdichtungsf\'e4higem Material verf\'fcllen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Breite x Tiefe x H\'f6he (ab OK Gel\'e4nde):1,4 x 1,4 x 0,7 m  \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Ziegelmauerwerk (17,5 cm stark) mit Holzabdeckung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtdeckel aus verzinktem Riffelblech\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; Holz, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Versorgungsschacht abbrechen, Mauerwerk\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020041[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Denkmal aus unregelm\'e4\'dfigen Kalkbruchsteinen und einer \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Metallplatte (Gedenktafel zu Ehren von F. Schiller) abbauen und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 seitlich lagern\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Fundament aus unbewehrtem Beton abbrechen und entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Kalkbruchsteine, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: Breite x Tiefe x H\'f6he ca. 1,20 x 1,20 x 3,0 m,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton: aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbergabe der seitlich gelagerten Kalkbruchsteine einschl. der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schiller-Gedenktafel an den Bauherrn bzw. die Stadt Rudolstadt \par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schillerdenkmal abbauen u. seitl. lagern \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020042[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Granitstelen aus einem unregelm\'e4\'dfigen Grnitstein und einem \plain\f0\fs20\sb0\sa0 regelm\'e4\'dfigen Granitblock (Gedenksteine "Pflanzung Bum der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Deitschen Einheit " und "Rudolst\'e4dter Heimatverein") abbauen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 und seitlich lagern\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Fundamente aus unbewehrtem Beton abbrechen und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Granit, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: unregelm\'e4\'dfiger Granitstein ca. 1,00 x 1,00 x 0,90 m \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Betonfundament L\'e4nge x Breite x Tiefe ca. 1,00 x 1,00 x \plain\f0\fs20\sb0\sa0 0,50 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Granitblock ca. 1,10 x0,65 x 0,70 m \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Betonfundament L\'e4nge x Breite x Tiefe ca. 1,10 x 0,80 x \plain\f0\fs20\sb0\sa0 0,70 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton: aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), Beto\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbergabe der seitlich gelagerten Granitstelen an den Bauherrn \plain\f0\fs20\sb0\sa0 bzw. die Stadt Rudolstadt \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: nordwestliche Grundst\'fccksecke und zwischen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schminkkasten und Lindner-Str. \par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Granitstelen abbauen u. seitl. lagern \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020043[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Skulpur "Mann und Frau" aus Bronze abbauen und seitlich \plain\f0\fs20\sb0\sa0 lagern\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Sockel aus Klinkermauerwerk und Fundament aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unbewehrtem Beton abbrechen und entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Bronze, Klinkerziegelsteine, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: Skulptur ca. 2,00 m hoch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Sockel L\'e4nge x Breite x H\'f6he 0,90 x 055 x 0,65 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Fundament L\'e4nge x Breite x Tiefe ca. 1,90 x 1,90 x 1,20 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton, Ziegel: aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Ziegel\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbergabe der seitlich gelagerten Skulptur an den Bauherrn bzw. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 die Stadt Rudolstadt \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Theaterplatz\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Skulpur Mann und Frau abbauen u. seitl. lagern \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020044[end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Findlinge aus Granitsteinen aufnehmen und entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Granit\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abma\'dfe: Steine unregelm\'e4\'dfig / regelm\'e4\'dfig\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 ca. Breite x Tiefe x H\'f6he: \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 80 x 100 x 50 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 50 x 50 x 40 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 85 x 40 x 30 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 50 x 50 x 60 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 80 x 70 x 70 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck 80 x 60 x 50 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung):\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Bereich n\'f6rdlich und nord\'f6stlich vor \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schminkkasten\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Findlinge aus Granit aufnehmen und entsorgen \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020045[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch einer Hebeanlage aus unbewehrtem Beton und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stahlteilen bis ca. 4,00 m unter OK Gel\'e4nde abbrechen und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Normalbeton, Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Betonschacht: Au\'dfendurchmesser ca. 1,70 m, H\'f6he au\'dfen ca. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 45 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtaufsatz aus Stahl: \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 L\'e4nge x Breite x H\'f6he 1,40 x 0,70 x 0,15 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Stahlrohre Durchmesser ca 12 cm, L\'e4nge ca. 6,00 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0{\pict\jpegblip\picw394\pich295\picwgoal5670\pichgoal4245 [encoded data, 80736 characters]}\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hebeanlage: siehe rechts im Bild\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Das Bauteil ist vor Ausf\'fchrung zu besichtigen. \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen uns Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: zwischen Theater und Saaldamm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Hebeanlage abbrechen, Beton / Stahl\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020046[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch einer Schrankenanlage aus Stahl / Stahlblech, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schrankenanlage bestehend aus: \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schaltschrank L\'e4nge x Breite x H\'f6he 35  x35 x 110 cm,  \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hebearm L\'e4nge ca. 2,70 m,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Betonfundament L\'e4nge x Breite x Tiefe 0,70 x 0,70 x 1,00 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Stahl, Stahlblech, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Zufahrt Parkplatz Lindner-Str.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schrankenanlage abbrechen, Stahl\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020047[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch eines Fahrbahnseitenschutzes aus verzinktem Stahl, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 als Komplettabbruch; einschl. Betonpunktfundamenten,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: verz. Stahlblech Z-f\'f6rmig ca, 30 cm breit, mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 St\'fctzrohren ca. 40 cm hoch, ca. 7,50 lfdm.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Zufahrt Parkplatz Lindner-Str.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Fahrbahnseitenschutz abbrechen, Stahl\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020048[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]394[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\froman Times New Roman;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von einzelnen Stahlteilen (Fahrradst\'e4nder, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Absperrb\'fcgel, Gel\'e4nder) aus Stahlrohr einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Betonpunktfundamenten, als Komplettabbruch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Die Stahlteile bestehen im Einzelnen aus:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa200\sl300\slmult1\plain\f1\fs22\sb0\sa200 \u8226? \plain\f0\fs20\sb0\sa200 2 St\'fcck Stahlb\'fcgel Rundrohr Durchmesser 50 mm, L\'e4nge \plain\f0\fs20\sb0\sa200 1,00 m, H\'f6he 0,90 m;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa200\sl300\slmult1\plain\f1\fs22\sb0\sa200 \u8226? \plain\f0\fs20\sb0\sa200 2 St\'fcck Absperrb\'fcgel klappbar, ca. 0,90 m breit, ca. 0,50 m \plain\f0\fs20\sb0\sa200 hoch;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa200\sl300\slmult1\plain\f1\fs22\sb0\sa200 \u8226? \plain\f0\fs20\sb0\sa200 Fahrradb\'fcgel aus gebogenem Rundstahl Durchmesser 10 \plain\f0\fs20\sb0\sa200 mm H\'f6he ca. 40 cm auf Rechteckrahmen verschwei\'dft, Breite \plain\f0\fs20\sb0\sa200 ca. 4,50 m, Tiefe ca. 60 cm;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa200\sl300\slmult1\plain\f1\fs22\sb0\sa200 \u8226?\plain\f0\fs20\sb0\sa200 22 lfdm. Gel\'e4nder aus Stahlrohr Duchmesser 50 mm, H\'f6he \plain\f0\fs20\sb0\sa200 ca. 40 cm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sortieren, mit oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Eisen und Stahl\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Diverse Stahlteile abbrechen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020049[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verkehrsschilder und touristische Hinweisschilder r\'fcckbauen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 und seitlich lagern, Punktfundamente aus unbewehrtem Beton \plain\f0\fs20\sb0\sa0 abbrechen und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Stahlrohr, Stahlblech, Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbeton: aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 oder ohne Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: Bereich Fu\'dfg\'e4ngergehwege und angrenzende \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grundst\'fccksbereiche A.-Sommer- Str., A.-Lindner-Str.und Am \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Saaldamm \par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Verkehrs- und Hinweisschilder abbrechen und seitlich lagern \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020050[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]594[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Untersuchung der vorgenannten Abbruchmaterialien auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verunreinigungen und Einstufung nach AVV \plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Abfallverzeichnis-Verordnung), ob gef\'e4hrliche Stoffe enthalten \plain\f0\fs20\sb0\sa0 sind durch einen Sachkundigen bzw. Sachverst\'e4ndigen einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anfertigung eines Fundstellenkatasters:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck Betonpflasterprobe\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck Asphaltprobe\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1 St\'fcck Betonprobe (Betonst\'fctzmauern) \par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Untersuchung der abzubrechenden Materialien \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]01020051[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5390[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]051[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vorh. Kabelb\'fcndel, au\'dfer Betrieb, Anzahl der Kabel 8 bis 10, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 herausziehen, Kabel hochbinden, einschl. liefern der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Befestigungsmittel, Durchmesser \'fcber 60 bis 80 mm.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kabelb\'fcndel 8-10Kabel herausziehen AD 60-80mm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]02[end]
    [Bez]Erdarbeiten[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0201[end]
     [Bez]Bodenabtrag[end]
     #begin[Position]
      [OZ]02010052[end]
      [Menge]1387,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]519[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rasen- Randstreifen an Gehwegen und Oberboden \plain\f0\fs20\sb0\sa0 profilgerecht abtragen, laden, f\'f6rdern und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mehrere Teilfl\'e4chen (Rasen- und Pflanzfl\'e4chen)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodengruppe 1 - Mutterboden, Kies-Schluff-Gemisch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz Tiefbau: mit mittlerem Ger\'e4t\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dicke Abtrag: > 10 bis 20 cm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rasen und Oberbodenabtrag\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02010053[end]
      [Menge]129,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]519[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von befestigten Fl\'e4chen aus Rollkies, als \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Komplettabbruch; \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung abschnittsweise, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material: Rollkies\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruchgesamtdicke: bis ca. 15  cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 170506 Baggergut\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Rollkies abtragen, D bis 15 cm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02010054[end]
      [Menge]3195,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]512[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Boden profilgerecht ausheben und Grobplanum herstellen;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aushubmaterial laden, abtransportieren und entsorgen einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchr\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausbildung der Sohle eben und ohne Gef\'e4lle, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Mindesttragf\'e4higkeit: Verformungsmodul EV2 >/= 45 MN/m2\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aushubtiefe: bis 0,60 m \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodenklasse: 3-5, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aushub \'fcberwiegend schluffig, kiesig, sandig, in Teilbereichen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 lehmig, tonig\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170504 Boden und Steine\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abrechnung nach Zeichnung / Abtragsprofile\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsort: befestigten Fl\'e4chen, Geh-und Radwege\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Bodenaushub, BK 3-5, T bis 0,65 m\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0202[end]
     [Bez]Grabenaushub[end]
     #begin[Position]
      [OZ]02020055[end]
      [Menge]1120,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]3110[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]311[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]002[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Boden der Gr\'e4ben f\'fcr Abwasserkan\'e4le, mit geb\'f6schten \plain\f0\fs20\sb0\sa0 W\'e4nden, Gesamtaushubtiefe bis 2,0 m,\line\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0  Bodengruppe 1 SW DIN 18196 \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch),\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 ausheben und entsorgen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrube nach Einbau der Leitungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 schrittweise wiederverf\'fcllen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hinterf\'fcllung als verdichtungsf\'e4higes Liefermaterial\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 incl.Antransport\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 profilgerechter Einbau und lagenweises Verdichten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verdichtungsanforderung : EV2 100 MN/m2 (0,97 dpr)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einzukalkulieren sind ggf.erforderliche Unterbrechungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 z.B.durch den Einbau von Entw\'e4sserungsanschl\'fcssen\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Bodenaushub, Gr\'e4ben, Sch\'e4chte\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0203[end]
     [Bez]Erdarbeiten Sonstiges[end]
     #begin[Position]
      [OZ]02030056[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]212[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abbruch von unvorhergesehenen Beton- und / oder \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Mauerwerksresten unterhalb OK Gel\'e4nde im Zuge der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodenaushubarbeiten, als Komplettabbruch,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbesch\'e4digung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Beton, Ziegel\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Unvorhergesehene Beton- oder Mauerwerksreste abbrechen  \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030057[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]214[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrund auflockern durch Aufrei\'dfen, mittlere Tiefe bis 80 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 nicht verrottbares Wurzelwerk herauslesen und entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4teeinsatz ist m\'f6glich, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung ersch\'fctterungsarm DIN 4150, l\'e4rmarm, L\'e4rmpegel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 max. 80 dB(A), staubarm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, mit oder ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zerkleinerung, in Beh\'e4lter des AN oder zur Direktbeladung auf \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lager/Deponie/Verwertungsanlage nach Wahl des AN,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfall ist nicht gef\'e4hrlich, nicht schadstoffbelastet,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abfallschl\'fcssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung):\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 170504 Boden und Steine, 170201 Holz\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Entsorgungsgeb\'fchren: vom AN \'fcbernommen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Unvorhergesehenes Wurzelwerk entfernen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030058[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]311[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage zum Bodenaushub f\'fcr besch\'e4digungsfreien Aushub von \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hand bei im Aushubbereich vorhandenen Medienleitungen wie \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizung einschl. evtl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorhandenem Wurzelwerk;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Zulage f\'fcr Bodenaushub von Hand\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030059[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]512[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage f\'fcr das L\'f6sen des Bodenaushubs Bodenklasse > 5\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Zulage f\'fcr L\'f6sen Boden Bodenklasse >5\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030060[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]596[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Untersuchung des Bodenaushubs und Zuordnung gem\'e4\'df \plain\f0\fs20\sb0\sa0 LAGA (L\'e4nderarbeitsgemeinschaft Abfall) durch einen \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Sachkundigen bzw. Sachverst\'e4ndigen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Untersuchung des Bodenaushubmaterials\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030061[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]596[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage zu vorgenannten Abbruchpositionen f\'fcr die Entsorgung \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gef\'e4hrlicher Abf\'e4lle gem. Abfallschl\'fcssel nach AVV \plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Abfallverzeichnis-Verordnung) f\'fcr Boden und Steine, die \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gef\'e4hrliche Stoffe enthalten; Entsorgung f\'fcr schadstoffhaltiges \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material Zuordungswert > Z2 nach LAGA\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Einholen erforderlicher Genehmigungen und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aufwendungen zur formalisierten \'dcberwachung der Entsorgung \plain\f0\fs20\sb0\sa0 dieser Abf\'e4lle. (Entsorgungsnachweise mit Begleit- und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbernahmescheine) entspr. den gesetzlichen Vorschriften;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abrechnung nach Entsorgungsnachweis/ Wiegescheine;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Zuschlag Entsorgung gef\'e4hrl. Bodenabf\'e4lle,  Material >Z2\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]02030062[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]596[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage zu vorgenannten Abbruchpositionen f\'fcr die Entsorgung \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gef\'e4hrlicher Abf\'e4lle gem. Abfallschl\'fcssel nach AVV \plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Abfallverzeichnis-Verordnung) f\'fcr Boden und Steine, die \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gef\'e4hrliche Stoffe enthalten; Entsorgung f\'fcr schadstoffhaltiges \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Material Zuordungswert > Z3 nach LAGA\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Einholen erforderlicher Genehmigungen und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aufwendungen zur formalisierten \'dcberwachung der Entsorgung \plain\f0\fs20\sb0\sa0 dieser Abf\'e4lle. (Entsorgungsnachweise mit Begleit- und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcbernahmescheine) entspr. den gesetzlichen Vorschriften;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abrechnung nach Entsorgungsnachweis/ Wiegescheine;\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Zuschlag Entsorgung gef\'e4hrl. Bodenabf\'e4lle,  Material >Z3\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0204[end]
     [Bez]Unterbau- und Tragschichten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]02040063[end]
      [EPAufgl]J[end]
      [Menge]2477,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]523[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]57300[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]522[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKtr[end]
       [KatBez]Kostenstelle[end]
       [KatSchl]94-07-C[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]080[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red64\green0\blue64;\red255\green255\blue255;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schottertrag- / Frostschutzschicht nach g\'fcltiger RStO \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 (2012), Tafel 3, Bauweisen mit Pflasterdecke f\'fcr \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Fahrbahnen auf F2-Untergrund, Zeile 1 (Bk 1,0)\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 lagenweise verdichtet einschl. Feinplanum einbauen,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schottertragschicht Dicke 20 cm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Frostschutzschicht Dicke 33 cm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Der AN hat vor Ausf\'fchrung einen Nachweis zur Pr\'fcfung \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 des Materials hinsichtlich seiner Frostsicherheit und \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Wasserdurchl\'e4ssigkeit (Versickerungsf\'e4higkeit) \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 vorzulegen;\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Untergrund: Grobplanum der Baugrubensohle \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 (EV2 >/= 45 MN/m2)\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schichtdicke: i.M. 53 cm im verdichteten Zustand\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Feinplanum: +/- 2 cm zur Sollh\'f6he\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Material: \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schottertragschicht: \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/36 mm \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Frostschutzschicht: \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/36 mm bzw. 0/56 mm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\b\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Bauklasse (Belastungsklasse) nach RStO\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0  Abschnitt 2.5,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Tab. 1, Zeile 6; Tab.2, Zeile 11; Tab. 4, Zeile 2, \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Tab.5, Zeile 2: \plain\b\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 BK 1,0\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Frostschutztiefe nach RStO Tab.6, Zeile 1 (F2, BK 0,3) \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 und Tab. 7, Zeile 1 (Zone II): mind.50 cm (einschl. \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Oberbau)\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Verdichtungsgrad: >/= 97% DPr (Proctordichte)\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Verformungsmodul (OK Schottertragschicht) EV2: >/= 150 \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 MN/m2\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Ausf\'fchrungsbereich: befestigte Fl\'e4chen (Geh-, Rad- und \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0\sl260\slmult1\plain\f0\fs20\cf1\highlight2\sb0\sa0 Fahrwege mit zeitw. LKW-Verkehr)\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schottertrag- u. FS-Schicht 0/46 bzw. 0/56, H 53 cm, bef. Fl\'e4chen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]03[end]
    [Bez]Schmutzwasserleitung[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0301[end]
     [Bez]Schächte[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtbauwerke - Vorbemerkungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Einsatz von Schachtfertigteilen nach DIN 4034 Teil 1\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Rohreinbindungen in Schachtbauwerke sind generell gelenkig vorzusehen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - in die Muffen sind Kurzrohre einzubinden\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - 90\'b0 Abzweige vermeiden, 2 x 45\'b0 verwenden\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtbauwerke - Pr\'fcfungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Schmutzwasser und Regenwasser: Pr\'fcfung der Wasserdichtheit nach DIN EN 1610\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - ADL Pr\'fcfung nach DIN 4279\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Nachweis der Dichtigkeit f\'fcr Anschlu\'dfleitungen zwischen Hauptkanal und \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grundst\'fccksgrenze(\'dcbergabeschacht)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Kanalfernsehinspektion vor Bauabnahme\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Nachweis der Verdichtung der Rohrgr\'e4ben vor Bauabnahme 97 %Proktordichte, 150MN/m2\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Wasserdichtheit der Schachtbauwerke\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 Zu \'fcbergebene Unterlagen:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Niederschrift zu Baubeginn\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Verlegeplan Abwasserleitungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Gew\'e4hrleistungsb\'fcrgschaft\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Technische Dokumentation\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Dokumentation Kanalbefahrung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - \'dcberschtsplan mit Schachtnummern und Haltungsl\'e4ngen, Rohrdimensionen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Soll-Ist- vergleich geplante und ausgef\'fchrte Sohltiefen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Verdichtungsnachweise\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Bestandsvermessung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Herstellerbescheinigungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Zertifikate Baumaterialien\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Liste der Pr\'fcfungs- und Wartungsintervalle\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schachtbauwerke - Vorbemerkungen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]03010064[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Abdeckplatte,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Minikonus DN 1200,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 4 Auflageringen, H=10 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gleichm\'e4\'dfige Last\'fcbertragung in der Lagerfuge durch \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zementm\'f6rtel MG III, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2-l\'e4ufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1211, aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grauguss, Steigma\'df 333 mm, Auftritt in Scheitelh\'f6he, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anschl\'fcsse f\'fcr gelenkige Einbindung der Zu- und Abl\'e4ufe mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Muffe, Zulauf f\'fcr Rohre aus Steinzeug, DN 200, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L, Ablauf f\'fcr Rohre aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Steinzeug, DN 150, Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit zweitem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit drittem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 lichte Schachttiefe \'fcber 5 bis 6 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schacht Betonertigteile DN1200,Sturzschacht Hebeanlage\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03010065[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Abdeckplatte,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Minikonus DN 1200,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3 Auflageringen, H=10 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gleichm\'e4\'dfige Last\'fcbertragung in der Lagerfuge durch \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zementm\'f6rtel MG III, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2-l\'e4ufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1211, aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grauguss, Steigma\'df 333 mm, Auftritt in Scheitelh\'f6he, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anschl\'fcsse f\'fcr gelenkige Einbindung der Zu- und Abl\'e4ufe mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Muffe, Zulauf f\'fcr Rohre aus Steinzeug, DN 200, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L, Ablauf f\'fcr Rohre aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Steinzeug, DN 150, Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit zweitem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit drittem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 lichte Schachttiefe \'fcber 4 bis 5 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Sch\'e4chte, DN 1200, Absturzsch\'e4chte Funktionsanbau\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03010066[end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Abdeckplatte,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Minikonus DN 1000,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3 Auflageringen, H=10 cm,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 gleichm\'e4\'dfige Last\'fcbertragung in der Lagerfuge durch \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zementm\'f6rtel MG III, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2-l\'e4ufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1211, aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grauguss, Steigma\'df 333 mm, Auftritt in Scheitelh\'f6he, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anschl\'fcsse f\'fcr gelenkige Einbindung der Zu- und Abl\'e4ufe mit \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Muffe, Zulauf f\'fcr Rohre aus pVC-U, DN150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L, Ablauf f\'fcr Rohre aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 PVC-U, DN 150, Verbindungssystem , mit Steckmuffe , \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit zweitem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit drittem Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gerinnef\'fchrung nach ATV-DVWK A 157, aus PVC-U, DN 150, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\sb0\sa0 lichte Schachttiefe \'fcber 1 bis 2 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Sch\'e4chte, DN 1000 mit Richtungswechsel\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0302[end]
     [Bez]Leitungen[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN 276-93[end]
      [KatSchl]541[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Position]
      [OZ]03020067[end]
      [Menge]45,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abwasserkanal aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN 200, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rohrverbindungssystem , mit SteckmuffeL, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben, einschl. \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bettung , \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unbewehrtem Beton, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 obere Bettungsschicht aus unbewehrtem Beton, Dicke der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 oberen Bettungsschicht gem\'e4\'df statischer Berechnung, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grabentiefe \'fcber 4 bis 6 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abwasserkanal Steinzeug DN200\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03020068[end]
      [Menge]180,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 EN 1401-1, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 homogenes Vollwandrohr, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN EN ISO 9969, f\'fcr Schmutzwasser, Verlegung DIN EN 1610 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 in vorh. abgeb\'f6schten Graben, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Bettung, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus Sand, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 obere Bettungsschicht aus Sand, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Grabentiefe \'fcber 1,25 bis 2,00 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abwasserkanal PVC-U homogen DN150\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03020069[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abzweig aus Steinzeug, Verbindungssystem mit Steckmuffe,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 45 Grad, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kompaktabzweig, DN 200/150.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Steinzeugabzweig, 45Grad DN200/150\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03020070[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage Schachteinf\'fchrung gelenkig PE-U 150\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schachteinf\'fchrungen PE 150\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]03020071[end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulage Schachteinf\'fchrung gelenkig, Stz 200\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schachteinf\'fchrungen Steinzeug 200\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]04[end]
    [Bez]Regenwasserleitungen[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0401[end]
     [Bez]Schächte[end]
     #begin[Position]
      [OZ]04010072[end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kontrollschacht,als Reinigungs- und Inspektions\'f6ffnung, DIN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 EN 13598-2, Ausf\'fchrung Schacht in Einzelbauteilen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtrohr aus PVC-U, DN 600, Teleskoprohr aus PVC-U, DN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 600, Schachtabdeckung mit Lastverteilungsring/-rahmen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Berme in Scheitelh\'f6he, lichte Schachttiefe \'fcber 2,25 bis 2,5 m, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtaufstandsfl\'e4che ist entsprechend der Gerinneform zu \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unterf\'fcttern,\line\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rohranschluss Ablauf (0 Grad), f\'fcr Rohre aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anschluss f\'fcr Steckmuffe, gelenkig mit Doppelmuffe, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring, mit 2 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulaufanschl\'fcssen,\line\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Seitenzulauf f\'fcr Rohr aus PVC-U, DN 150.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kontrollschacht Einzelbauteile PVC-U DN600\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0402[end]
     [Bez]Leitungen[end]
     #begin[Position]
      [OZ]04020073[end]
      [Menge]250,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren, mit allgemeiner \plain\f0\fs20\sb0\sa0 bauaufsichtlicher Zulassung, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN EN ISO 9969, f\'fcr Regenwasser, Verlegung DIN EN 1610 in \plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorh. abgeb\'f6schten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus Sand, obere \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bettungsschicht aus Sand, Grabentiefe \'fcber 1,75 bis 4 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abwasserkanal PVC-U DN150 SN4 Graben abgeb\'f6scht\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]05[end]
    [Bez]Oberflächenentwässerung[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0501[end]
     [Bez]Schächte[end]
     #begin[Position]
      [OZ]05010074[end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]Stck[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Kontrollschacht,als Reinigungs- und Inspektions\'f6ffnung, DIN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 EN 13598-2, Ausf\'fchrung Schacht in Einzelbauteilen, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtrohr aus PVC-U, DN 600, Teleskoprohr aus PVC-U, DN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 600, Schachtabdeckung mit Lastverteilungsring/-rahmen, B125,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0  Berme in Scheitelh\'f6he, lichte Schachttiefe \'fcber 2,25 bis 2,5 m, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtaufstandsfl\'e4che ist entsprechend der Gerinneform zu \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unterf\'fcttern,\line\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rohranschluss Ablauf (0 Grad), f\'fcr Rohre aus PVC-U, DN 150, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Anschluss f\'fcr Steckmuffe, gelenkig mit Doppelmuffe, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring, mit 2 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zulaufanschl\'fcssen,\line\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Seitenzulauf f\'fcr Rohr aus PVC-U, DN 150.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Kontrollschacht,als Reinigungs- und Inspektions\'f6ffnung, DIN EN 13598-2\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]05010075[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       #begin[STLBBau]
        [STLBBauKat]STLB-Bau|10|2015|009|33|[end]
        [STLBBauIdent]368|0|16[end]
        [STLBBauIdent]2136|0|15[end]
        [STLBBauIdent]2353|0|1[end]
        [STLBBauIdent]2358|0|1[end]
        [STLBBauIdent]2359|0|5[end]
        [STLBBauIdent]2360|0|1[end]
        [STLBBauIdent]2362|0|1[end]
        [STLBBauIdent]2620|0|14[end]
        [STLBBauIdent]2621|0|70[end]
        [STLBBauIdent]3080|0|203[end]
        [STLBBauIdent]3080|1|322[end]
        [STLBBauIdent]7892|0|14[end]
        [STLBBauIdent]10164|0|1[end]
       #end[STLBBau]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Betonteilkombination DIN 1236 f\'fcr Hofablauf, ohne \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Geruchverschluss, DIN 1236 - 22 - 25 - 28 - L, Aufsatz, Roste \plain\f0\fs20\sb0\sa0 aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse B 125 DIN \plain\f0\fs20\sb0\sa0 EN 124 und DIN 1229, Ma\'dfe L/B 300/300 mm, DIN 19593 - C, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 setzen in Beton C 12/15 DIN EN 206, Bettungsdicke 20 cm, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ablauf an Leitung anschlie\'dfen.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Beton Hofablauf 22-25-28-L Aufsatz Hofablauf B125 L/B 300/300mm setzen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]05010076[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       #begin[STLBBau]
        [STLBBauKat]STLB-Bau|10|2015|009|10|[end]
        [STLBBauIdent]18|0|3[end]
        [STLBBauIdent]2136|0|15[end]
        [STLBBauIdent]2320|0|5[end]
        [STLBBauIdent]2325|0|1[end]
        [STLBBauIdent]2770|0|3[end]
        [STLBBauIdent]3062|0|221[end]
        [STLBBauIdent]6419|0|20[end]
        [STLBBauIdent]7955|0|49[end]
        [STLBBauIdent]10164|0|1[end]
       #end[STLBBau]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bogen KGB, Formst\'fcck aus PVC-U, mit allgemeiner \plain\f0\fs20\sb0\sa0 bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN 150, Anschluss an \plain\f0\fs20\sb0\sa0 PVC-U-Muffe DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 PVC-U-Bogen KGB 45Grad DN150\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0502[end]
     [Bez]Leitungen[end]
     #begin[Position]
      [OZ]05020077[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren, mit allgemeiner \plain\f0\fs20\sb0\sa0 bauaufsichtlicher Zulassung, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4 \plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN EN ISO 9969, f\'fcr Regenwasser, Verlegung DIN EN 1610 in \plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorh. abgeb\'f6schten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der \plain\f0\fs20\sb0\sa0 unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus Sand, obere \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bettungsschicht aus Sand, Grabentiefe \'fcber 1,75 bis 4 m.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren, DN 150\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]06[end]
    [Bez]Sonstiges[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0601[end]
     [Bez]Schachtabdeckungen[end]
     #begin[Position]
      [OZ]06010078[end]
      [Menge]35,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5310[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]009[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Schachtabdeckung, r\'fcckstausicher, druckwasserdicht, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 geruchsdicht, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN 1229, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser der Schacht\'f6ffnung 800 mm, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abdeckung rechteckig, aus nichtrostendem Stahl, \par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Zwischenrahmen und Innendeckel.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorbereitet f\'fcr sp\'e4teren Belag mit Naturstein, H=50 mm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Schachtabdeck. B125 Durchm. 800mm rechteckig Stahl niro\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]06010079[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]541[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Statischer Nachweis f\'fcr Leitungen aus Steinzeug,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verlegung in  einer Tiefe vonca. 5,0 m\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Statischer Nachweis Steinzeugrohre\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0602[end]
     [Bez]Verlegen Fremdleitungen[end]
     #begin[Position]
      [OZ]06020080[end]
      [Menge]300,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-81[end]
       [KatSchl]5390[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatLB[end]
       [KatBez]Leistungsbereich[end]
       [KatSchl]051[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vorh. Kabel, bauseits, auslegen in Kabelgraben, Kabeltrommel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 anfahren vom Lagerplatz auf Baustelle zur Einbaustelle, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser \'fcber 25 bis 40 mm, Verlegel\'e4nge der Kabel \'fcber \plain\f0\fs20\sb0\sa0 100 bis 500 m.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbettung in Sand, H=20cm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Erder, Edelstahl, auslegen AD 25-40mm\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]06020081[end]
      [Menge]250,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vorh. Kabel, bauseits, auslegen in Kabelgraben, Kabeltrommel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 anfahren vom Lagerplatz auf Baustelle zur Einbaustelle, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser \'fcber 25 bis 40 mm, Verlegel\'e4nge der Kabel \'fcber \plain\f0\fs20\sb0\sa0 100 bis 500 m.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbettung in Sand , H=20 cm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Au\'dfenbeleuchtung\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]06020082[end]
      [Menge]180,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]549[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vorh. Kabel, bauseits, auslegen in Kabelgraben, Kabeltrommel \plain\f0\fs20\sb0\sa0 anfahren vom Lagerplatz Baustelle zur Einbaustelle, \plain\f0\fs20\sb0\sa0 Durchmesser \'fcber 25 bis 40 mm, Verlegel\'e4nge der Kabel \'fcber \plain\f0\fs20\sb0\sa0 100 bis 500 m.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbettung in Sand H=20 cm\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Elektroleitungen\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]07[end]
    [Bez]Verbau-,Ramm-und Einpressarbeiten[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0701[end]
     [Bez]Baugrubensicherung Hebeanlage[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verbau-, Ramm- und Pressarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1. Allgemeine Angaben zum Teilbauvorhaben-\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubensicherung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 zu den allgemeinen Angaben:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Auftraggeber\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Lage und Anschrift des Baugrundst\'fcckes\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Nachbarschaft und Umgebung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Transportwege, Stra\'dfenreinigung etc.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Verkehrssicherung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Schachterlaubnisscheine\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Termine und Fristen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 gelten die Festlegungen der\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gesamt-Ausschreibungsunterlagen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 des Vorhabens.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 2. Baubeschreibung Teilbauvorhaben-\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubensicherung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Als Baufreiheitsma\'dfnahmen vor dem Gro\'dfvorhaben\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 "Theaterumbau"\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 sind u.a. ein neues Schmutzwassernetz inclusive\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 eines Pumpschachtes\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 mit Heberanlage und eines vorgelagerten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Absturzschachtes zu errichten.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Pump- und Absturzschacht werden unmittelbar\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 nebeneinander errichtet\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Pumpschacht - Au\'dfendurchmesser ca. 1,88 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Absturzschacht - Au\'dfendurchmesser ca. 1,20 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - damit wird eine Baugrube von ca. 6,50 x 4,00 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 innen mind. erforderlich\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - mittlere Gel\'e4ndeh\'f6he + 193,26 m NHN\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Aufstandssohle Pumpschacht bei ca. + 187,25 m NHN\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - d.h. incl. Gr\'fcndungspolster (50 cm)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubensohle bei ca. - 6,50 m unter GOK\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Der minimale Abstand zum (Fremd-) Nachbargeb\'e4ude\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 betr\'e4gt ca. 5,0 m,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 wonach dem Einr\'fctteln der Spundbohlen der Vorzug\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 zu geben ist.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Zeichnungsunterlagen:  Lage des Pump- und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Absturzschachtes sowie der\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 erforderliche Verbau sind im Entw\'e4sserungsplan -\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 AB Zapfe vom ...............\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 ersichtlich (Anlage)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3. Baugrundverh\'e4ltnisse\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Es wird Bezug genommen auf\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3.1 Geotechnischer Bericht zur Baugrunduntersuchung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 und Gr\'fcndungs-\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 beratung zum\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 BV: Theater Rudolstadt, Funktionsanbau Gro\'dfes\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Haus\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 vom 17.09.2015\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 erstellt von BEB Jena Consult GmbH (vgl. Anlage)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 3.2 Geotechnischer Untersuchungsbericht zur\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Planungsbegleitenden\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrunduntersuchung vom 29.08.2017\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 erstellt ebenfalls durch BEB Jena Consult GmbH\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 (Aussagen zu Grundwasserst\'e4nden, vgl. Anlage)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Nach RKS 3/15 steht an\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 bis - 2,30 m     Auff\'fcllung und Kies\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 ab  - 2,30 m     Kies und Terrassenschotter\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - Grundwasseranschnitt bei ca. + 188,17 m NHN\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 - HGW 100 bei ca. 190,60 m NHN, welches f\'fcr die\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauzeit jedoch nicht\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 anzusetzen ist\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 4. Geltende Normen und Regeln\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vertragsschluss g\'fcltigen Fassung einschlie\'dflich der\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'c4nderungen, Berichtigungen und Beibl\'e4tter .\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Die ausgewiesenen Normen und Technischen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Spezifikationen sind nationale deutsche Normen, mit\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 denen Europ\'e4ischen Normen umgesetzt werden. Andere\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 europ\'e4ische Spezfikationen sind sinngem\'e4\'df anzuwenden.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN 18304  Ramm-,R\'fcttel- und Pressarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN 18299  Allgemeine Regeln f\'fcr Bauarbeiten jeder Art\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DIN EN12063  Spundwandkonstruktionen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 ISO 11886\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baumaschinen und -ausr\'fcstungen - Ramm- und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zieheinrichtungen - Terminologie und technische\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dokumentation\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 DVGW GW 315\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hinweise f\'fcr Ma\'dfnahmen zum Schutz von\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Herausgeber: Deutsche Vereinigung des Gas- und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Wasserfaches e.V.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nachzuweisen, ,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 dass die Stoffe den Anforderungen der ATV DIN 18303\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abschnitt 2 entsprechen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Der Auftragnehmer erteilt nach Verbaufortschritt\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 verantwortlich die Freigabe zum weiteren\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubenaushub und zur Belastung der au\'dfen liegenden\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubenr\'e4nder.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zum Zeitpunkt der Abnahme ist vom Auftragnehmer eine\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dokumentation der Ergebnisse von Eigen- und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Fremd\'fcberwachungen vorzulegen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Verbau-, Ramm- und Pressarbeiten\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]07010083[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vermessungs- und Absteckarbeiten nach bauseits\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorgegebenen Netz- bzw. Koordinatenpunkten.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Mess- und H\'f6henpunkte abstecken, sichern und wieder\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 herstellen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Zur Ausf\'fchrung von Verbauw\'e4nden.\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Vermessungsarbeit, Baugrubenverbau \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010084[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrungszeichnungen und pr\'fcff\'e4hige statische\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Nachweise f\'fcr Verbau erstellen unter Ber\'fccksichtigung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 der erforderlichen Bauzust\'e4nde und Hilfsma\'dfnahmen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einreichung zur Pr\'fcfung und Genehmigung.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 \'dcberarbeitung unter Ber\'fccksichtigung der\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Pr\'fcfergebnisse, sowie im Rahmen sonstiger\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Planfortschreibungen zur Genehmigung.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Erstellung Statik ohne Pr\'fcfgeb\'fchren 3-fach.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Erstellung Ausf\'fchrungszeichnungen 3-fach.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 F\'fcr Spundwandverbau;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. Aussteifung bzw. R\'fcckverankerung und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 zugeh\'f6riger Gurtungen bzw.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lastverteilungskonstruktionen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 (soweit erforderlich).\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Planung, Statik - Spundwand \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010085[end]
      [Menge]1,000[end]
      [VaMenge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baustelle f\'fcr das Einbringen und Ziehen der Spundw\'e4nde\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschl. erforderlicher Hilfsma\'dfnahmen und Ger\'e4te zur\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dokumentation wie folgt einrichten:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4te, Werkzeuge und Unterk\'fcnfte zusammenstellen,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 auf- und abladen, transportieren und aufstellen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ger\'e4te sind im Baubereich im Zuge der Ausf\'fchrung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 umzusetzen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbringen und Ziehen mittels Hochfrequenzr\'fcttler.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 1-facher Ger\'e4teeinsatz:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   1 R\'fcttelger\'e4t\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   1 Ziehger\'e4t\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Spundbohlenl\'e4nge   :   bis 12,0 m\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Spundwandverbau, BE, bis 12m \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010086[end]
      [Menge]680,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrubenverbau aus Spundwandprofilen nach DIN EN\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 12063 im hindernisfreien Boden durch alle anstehenden\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodenarten einbauen und nach Fertigstellung der\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauarbeiten wieder ziehen. Das Einbringen durch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 R\'fctteln ist elektronisch zu erfassen und in einer\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Dokumentation festzuhalten.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verkehrslasten gem\'e4\'df DIN 1055 sind bei der Bemessung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 zu ber\'fccksichtigen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abgerechnet wird horizontal nach L\'e4nge der Verbauachse\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 und vertikal nach H\'f6he von UK Spundwand bis zur\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 vorgeschriebenen OK des Verbaues bzw. 5 cm \'fcber OK\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Gel\'e4nde. Die R\'fcckverankerung bzw. Aussteifung wird\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 gesondert verg\'fctet.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodenarten   :   2 - 5\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbringgenauigkeit   :   max. 1 % von lotrecht\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Vorhaltedauer   :   3 Monate\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Spundwandl\'e4nge   :   bis 12,00 m\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Spundwandprofil   :   \'fcber 120 bis 150 kg/m2\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Spundwandprofil bis 12m, 120-150kg/m\'b2 \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010087[end]
      [Menge]150,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Die Erforderlichkeit der Leistungen ist vor Ausf\'fchrung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 dem AG nachzuweisen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 z.B. gescheiterte Versuche nach Pos.4\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einbringhilfe f\'fcr das Einr\'fctteln der Spundbohlen durch\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Lockerungsbohrungen wie folgt:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   Lockerungsbohrungen herstellen, Durchmesser 200 -\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 300 mm\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   2 St\'fcck je Doppelbohle, jeweils in Schlossachse\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 zur Lockerung anstehender, dicht gelagerter\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bodenschichten. Ausf\'fchrung nach Angabe des AG\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   Einzurechnen ist das Umsetzen von Bohrpunkt zu\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bohrpunkt\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 -   Abgerechnet wird nach m2 herzustellender Spundwand\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bohrtiefe   :   bis 12,00 m\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Einbringhilfe,Spundbohlen,Vorbohren \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010088[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verbleib von Spundwandteilen als Baugrubensicherung\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 f\'fcr die sp\'e4teren Gr\'fcndungsarbeiten des Theateranbaus\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 im n\'f6rdlichen Bereich oder\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Spundbohlen abschneiden nach Vorgabe des AG als Zulage\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 bei der Spundwandherstellung.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Nicht wieder verwendbare Abschnitte werden als\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 "Verbleibende Spundbohlen" verg\'fctet und sind zu\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 entsorgen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Einzurechnen sind das entfallende Ziehen und die\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Materialkosten.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abrechnung nach Spundwandfl\'e4che\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Verbleibende Spundwand oder Spundbohlen k\'fcrzen, Zulage \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010089[end]
      [Menge]0,500[end]
      [ME]t[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Nur bei statischen Erfordernissen:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 statische Auflagerung f\'fcr Spundwand als Horizontale\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aussteifung mit Profilstahl liefern, montieren und\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 r\'fcckbauen\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Spundwand, Abst\'fctzung \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010090[end]
      [Menge]939,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausschachtung der Baugrube bis auf die Baugrubensohle\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Aushubtiefe: -6,50 m unter Gel\'e4nde\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrube in Maschinenarbeit ausschachten,\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einschlie\'dflich\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Abtransport und Entsorgung des Materials\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 BodenKlasse gem\'e4\'df Baugrundgutachten :\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Auff\'fcllung, Kies, Terrassenschotter\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baugrube im Spundwandkasten ausheben \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]07010091[end]
      [Menge]850,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Baugrube nach Einbau des Pumpen-und Absturzschachtes\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 schrittweise wiederverf\'fcllen.\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Hinterf\'fcllung als verdichtungsf\'e4higes Liefermaterial\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 incl.Antransport\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 profilgerechter Einbau und lagenweises Verdichten\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Verdichtungsanforderung : EV2 100 MN/m2 (0,97 dpr)\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 einzukalkulieren sind ggf.erforderliche\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Unterbrechungen\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 z.B.durch den Einbau von Entw\'e4sserungsanschl\'fcssen\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Baugrubenverf\'fcllung im Zuge der Entfernung der Spundwandprofile \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]08[end]
    [Bez]Stundenlohnarbeiten[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0801[end]
     [Bez]Verbauarbeiten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]08010092[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfa\'dft sind\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 und gegen Nachweis zur Ausf\'fchrung kommen:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Facharbeiter\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Stundensatz Fachwerker, Verbau \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]08010093[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-93[end]
       [KatSchl]593[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 f\'fcr Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 sind und auf Anweisung des AG gegen Nachweis zur\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung kommen:\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20\sb0\sa0 Bauhelfer\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Stundensatz Helfer, Verbau \par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0802[end]
     [Bez]Entwässerungskanalarbeiten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]08020094[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Std[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]599[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Helvetica;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f1\fs20\sb0\sa0 Arbeiten ausschlie\'dflich auf Anweisung der Bauleitung; \plain\f1\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung zum Nachweis;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f1\fs20\sb0\sa0 Fachwerker\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Stundenlohnarbeiten Fachwerker\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]08020095[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Std[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN 276-06[end]
       [KatSchl]599[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[Beschreibung]
       [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Helvetica;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f1\fs20\sb0\sa0 Arbeiten ausschlie\'dflich auf Anweisung der Bauleitung; \plain\f1\fs20\sb0\sa0 Ausf\'fchrung zum Nachweis;\par\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f1\fs20\sb0\sa0 Helfer\par\pard}[end]
       [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2016.04.18;}\pard\ql\f0\fs20\sb0\sa0\plain\f0\fs20 Stundenlohnarbeiten Helfer\par\pard}[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]403|1106
